Gdańsk, dn. 20.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/KT na dostawę

Dotyczy: Liofilizatora z instalacją i szkoleniem,

KOD CPV: 42513100-6

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego: | BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3 /1.38, 80-172 Gdańsk  Tel: +48 58 739 61 50, Fax: +48 58 322 07 49  NIP: 583-300-93-29  [www.blirt.eu](http://www.blirt.eu) |
| Tryb udzielania zamówienia: | Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |
| Data ogłoszenia zapytania ofertowego: | 20.02.2017 |
| Data złożenia oferty: | Oferty można składać do dnia 28.02.2017 do godziny 23:59.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. |
| Sposób składania oferty: | Oferta wraz z załącznikami może być złożona:  Elektronicznie na adres: Robert.Brodzik@blirt.eu,  Faxem na nr: +48 58 322 07 49  Pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczona osobiście w wersji papierowej na adres korespondencyjny firmy:  **BLIRT S.A. ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk** |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa liofilizatora z przeznaczeniem do liofilizacji roztworów wodnych w dużych objętościach lub we fiolkach szklanych zamykanych próżniowo.  **Parametry techniczne urządzenia:**   1. Liofilizator o zwartej, jednolitej konstrukcji umożliwiający prowadzenie całkowicie zautomatyzowanego procesu liofilizacji roztworów wodnych w dużych objętościach lub we fiolkach zamykanych próżniowo. 2. Użytkowa całkowita powierzchnia dostępna do liofilizacji materiału nie mniejsza niż 0,7 m2. 3. Pojemność kondensora lodu co najmniej 8 kg/24h 4. Temperatura kondensora lodu co najmniej -55°C 5. Półki liofilizacyjne z wbudowanym systemem kontroli temperatury w zakresie co najmniej -50°C do 50°C. 6. Możliwość liofilizacji materiału w dużych objętościach, „bulk” na tacach stalowych bądź jednorazowych. 7. System zamykania próżniowego z możliwością liofilizacji we fiolkach o objętości co najmniej w zakresie 2-20ml. 8. Zawór oddzielający komorę liofilizacyjną od kondensora. 9. Czujniki temperatury PT100 na półkach umożliwiające monitorowanie temperatury produktu. 10. System monitorowania punktu końcowego procesu liofilizacji, np. czujnik wilgotności lub inny o podobnej funkcjonalności. 11. Tace ze stali nierdzewnej do liofilizacji w „bulk” w ilości 2-krotnie większej niż maksymalna użyteczna powierzchnia liofilizacji. 12. Obsługa i sterowanie urządzenia za pomocą wbudowanego wyświetlacza z panelem dotykowym o przekątnej ekranu minimum 5,5 cali; zgodność ze standardami przemysłowymi. 13. Możliwość monitorowania i sterowania wszystkich parametrów procesu z komputera w sieci LAN lub WiFi , z automatycznym zapisem danych, tworzeniem i eksportowaniem raportów szarżowych. 14. Oprogramowanie pozwalające na zdalną kontrolę, programowania i monitorowanie z komputera. 15. Możliwość wprowadzania ustawień alarmowych i powiadamianie o błędach w trakcie procesu na ekranie urządzenia i/lub komputera sterującego. 16. Możliwość zabudowy liofilizatora do komory ze sterylnym nawiewem. 17. Możliwość manualnego ustawiania parametrów procesu. 18. Zgodność ze standardami przemysłowymi z możliwością walidacji. 19. Zasilanie elektryczne 230V-400V, 50-60 Hz.   Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: **CPV: 42513100-6** |
| Warunki udziału w postępowaniu: | 1. Z udziału w postępowaniu **wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym**. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  * uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, * posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, * pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, * pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  1. Termin płatności minimum 30 dni od daty wystawienia faktury. 2. Negocjowalne warunki przedpłaty do zamówienia. 3. Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy. 4. Oferowane urządzenie i wszystkie akcesoria fabrycznie nowe. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. |
| Termin realizacji przedmiotu oferty: | 1. Usługa dostawy przez Zamawiającego zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w okresie maksymalnie 14 tygodni od daty złożenia zamówienia. Czas realizacji poddawany ocenie w procesie wyboru oferty. |
| Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny: | Kryteria będą oceniane według skali **od 0 do 10 punktów**, gdzie:   * 10 jest maksymalną liczbą punktów przyznawaną ofercie z najlepszą wartością danego kryterium; wartość kryterium dla oferty, dla której przyznano 10 punktów stanowi odnośnik dla pozostałych ofert, * 0 jest przyznawane dla oferty, która w ogóle nie spełniła kryterium lub kryterium nie zostało ujęte w ofercie. * pozostałe wartości są obliczane według wzorów w tabeli poniżej.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp** | **Kryterium wyboru** | **Sposób oceniania** | **Sposób przyznawania punktów** | **Waga kryterium** | | 1 | Cena | Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów |  | 50% | | 2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Oferta z najdłuższym okresem świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego powyżej 24 miesięcy otrzyma 10 punktów |  | 10 % | | 3 | Czas realizacji | Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 punktów |  | 40% | |
| **Suma punktów przyznanych danemu oferentowi będzie obliczana w następujący sposób**:    W przypadku przyznania równej sumy punktów dla co najmniej dwóch różnych Oferentów, o wyborze oferty decyduje korzystniejsze oddziaływanie na środowisko (mniejsza energochłonność).  Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty na podany w ofercie adres e-mail. | |
| Oferta musi zawierać następujące elementy: | * Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), * Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni kalendarzowych od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie), * Opis produktu(-ów) – nazwa, numer katalogowy, inne wymagania, wg. opisu przedmiotu zamówienia, * Cenę całkowitą brutto i netto z uwzględnieniem ceny transportu, * Warunki i termin płatności, * Czas realizacji przedmiotu Zamówienia, * Inne specyficzne warunki dostawy (jeśli dotyczy), * Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), * Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, * Pisemne oświadczenie oferenta o wykonalności zamówienia zgodnie z Załącznikiem 1, * Pisemne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika 2. * Pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogów parametrów technicznych przedmiotu zapytania wg Załącznika 3   Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. |
| Zmiana umowy: | Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:   1. Uzasadnionych zmian w sposobie i zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, 2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub oferenta, 3. Okoliczności siły wyższej, 4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. |
| Dodatkowe informacje: | 1. Oferent ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega **brak możliwości składania ofert na sprzęt używany**. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów. 4. Oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do **7 dni kalendarzowych** od dnia rozstrzygnięcia. 5. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. |
| Zapytania o przedmiot zamówienia | Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  Robert Brodzik Tel: +48 661 601 005 e-mail: Robert.brodzik@blirt.eu |

Załącznik 1: Oświadczenie o wykonalności przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3 Parametry techniczne urządzenia